**生产建设项目水土保持设施**

**验收鉴定书**

 **项 目 名 称** **站前广场北侧人行地下通道工程**

**项 目 编 号** **广发改函【2017】203号**

**建 设 地 点** **广元市利州区**

**验 收 单 位** **广元市城建投资集团有限公司**

**2019年11月10日**

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 站前广场北侧人行地下通道工程 | 行业类别 | 其他城建工程 |
| 主管部门（或主要投资方） | 广元市城建投资集团有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 广元水务局审批意见，2018年4月15日 |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |
| 项目建设起止时间 | 2018年1月—2018年4月 |
| 水土保持方案编制单位 | 四川涪圣工程设计咨询有限公司 |
| 水土保持初步设计单位 | 四川拓宇市政工程设计有限公司 |
| 水土保持监测单位 | / |
| 水土保持施工单位 | 四川云海建设工程有限公司 |
| 水土保持监理单位 | 四川鑫森工程项目管理有限公司 |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | / |

二、验收意见

根据水土保持法律法规和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）等要求，本项目建设单位广元市城建投资集团有限公司于2019年11月10日在广元市城建投资集团有限公司会议室主持召开了站前广场北侧人行地下通道工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位广元市城建投资集团有限公司，设计单位四川拓宇市政工程设计有限公司，施工单位四川云海建设工程有限公司，监理单位四川鑫森工程项目管理有限公司，水土保持方案编制单位四川涪圣工程设计咨询有限公司特邀水土保持专家共7人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及参会人员先查看现场和查阅资料。验收会议由建设单位致辞并简要介绍了工程建设情况，验收组组长介绍了验收成员组成情况，各技术服务单位进行了相关汇报，并通过验收组的质询，经过验收组讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

1、地理位置

建设场地位于广元市利州区广元火车站站前广场北侧，主要作为连接火车站和客运站地下人行通道。

2、主要技术指标

本项目项目名称为站前广场北侧人行地下通道工程，建设单位为广元市城建投资集团有限公司，建设性质为新建工程，建设内容为新建人行过街1处，通道全长31.7m，断面尺寸为宽5.0m，高3m。工程总投资224.01万元，其中土建投资177.13万元。本项目建设期为4个月，2018年1月至2018年4月，总工期4个月。

（二）水土保持方案批复情况

2018年3月四川涪圣工程设计咨询有限公司接受广元市城建投资集团有限公司的委托，于2018年4月完成《站前广场北侧人行地下通道工程水土保持方案报告表》编制工作。2018年4月15日，广元市水务局对本项目进行了审批，批复内容如下：本项目占地面积为占地面积为981m²，均为临时占地，土石方开挖总量为1476.65m³，回填总量731.6m³，外借砂砾石换填158.5m³，弃渣总量为903.55m³，弃渣堆放至西二环一期道路工程弃土场（盘龙镇车管所对面）。水保措施为栽植柏树162株，撒播草种1.96kg，临时覆盖150m²。本项目水土保持总投资为3.77万元，水土保持补偿费0.13万元。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2017年11月，四川拓宇市政工程设计有限公司完成《站前广场北侧人行地下通道工程施工图设计》。

（四）水土保持措施完成情况

工程完成水保措施栽植柏树162株，撒播草种1.96kg，临时覆盖150m²。本项目水土保持总投资为3.77万元，缴纳水土保持补偿费0.13万元。各项水土保持措施完成情况良好，满足水土保持方案确定的目标值。工程由广元市城建投资集团有限公司负责运行管理。

（五）验收结论

验收组认为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保 持监理，实施了水土保持措施，缴纳了水土保持补偿费，基本完 成了水土流失预防和治理任务，水土保持设施运行正常；运行期 间的水土保持管理维护责任落实，水土流失防治指标基本达到水 土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意 通过工程的水土保持设施验收。

（六）后续管护要求

水土保持管理单位要对工程进行定期检查和维护，绿化措施完好，让水土保持设施充分发挥效益。